附件1：

桂林市各县（市、区）分布式光伏接入电网的承载

能力评估等级

（2025年三季度）

尊敬的用户：

根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）及《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》的规定，为有序、合理引导和开发我市分布式光伏，现将我市各县（市、区）、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。

序号	所在区县（市、区）	接网预警等级	剩余可开放容量（MW）
1	兴安县	红色	0.0
2	灌阳县	红色	0.0
3	龙胜各族自治县	红色	0.0
4	全州县	红色	0.0
5	永福县	红色	0.0
6	资源县	黄色	42.41
7	平乐县	黄色	41.51
8	灵川县	绿色	98.72
9	阳朔县	绿色	24.2
10	恭城瑶族自治县	绿色	57.55
11	叠彩区	绿色	75.75
12	雁山区	绿色	2.93
13	七星区	绿色	108.89
14	临桂区	绿色	111.48
15	象山区	绿色	98.52
16	荔浦市	绿色	25.53
17	秀峰区	绿色	46.03
注：

一、根据《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》，评估区域因分布式电源导致向220kV及以上电网反送电或电源接入导致220kV变电站最大负载率大于限额80%，该区域评估等级应为红色。若区县级区域评估等级为红色，则下属所有乡镇的接网预警等级均为红色。

二、评估等级为“红色”的区域，建议在电网承载力未得到有效改善前，暂停新增分布式电源项目接入，包括国家《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）规定的全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种并网模式的分布式光伏发电项目。

三、评估为绿色、黄色的区域，还应根据具体分布式光伏项目所在区域和电网设备实际承载消纳情况评估是否可接入。